**Cabide Be-Line® branco**

Branco mate

Referência: **511943W**

Info Prescrição

Cabide Be-Line®.

Cabide mural com fixações invisíveis.

Acabamento alumínio epoxy branco mate, permite um bom contraste visual com as paredes escuras.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Caabide design com garantia de 30 anos.