**Cartucho cerâmico sequencial Ø35**

Cartucho com base

Com encaixe

Referência: **N243I**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico sequencial Ø35 com base.

Cartucho para misturadoras de lavatório murais 2437 e 2437S.