**Cartucho cerâmico sequencial Ø35**

Cartucho com base

Sem encaixe

Referência: **N243**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico sequencial Ø35 com base.

Cartucho para misturadoras de lavatório murais 2436 e 2436S.