**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.135 L.200

Referência: **963200145F**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 de latão cromado com quebra-jatos montado.

Bica H.135 L.200 com porca 3/4".

Para misturadoras de bancada e misturadoras de Cozinhas Profissionais.