**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.230 L.200

Referência: **963200245F**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 de latão cromado.

Bica com quebra-jatos a 3 l/min com débito regulável.

Bica H.230 L.200 com porca 3/4".

Para misturadoras de banca.