**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.100 L.150

Referência: **963150923F**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 em latão cromado com saída BIOSAFE.

Bec H.100 L.150 com porca 3/4".

Par misturadoras de lavatório H9726 e 2506T1/25061T1.