**Cartucho termostático de lavatório**

Cartucho termostático SECURITHERM

Para gamas H9600/H9605

Referência: **N960**

Info Prescrição

Cartucho termostático para misturadoras de lavatório e misturadoras de bancada.

Cartucho SECURITHERM para a gama H9600/H9605, para misturadoras termostáticas sequenciais com chuveiro extraível H9612/H9613 e para a gama H9620/H9625.

Substituí o cartucho N96L.