**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: **743791**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOMIX de lavatório.

Para as refs. 795000 e 795100 novo design.

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.