**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOCHASSE WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743779**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOCHASSE WC.

Com botão de pressão.

Para sanita 1"1/4.

Temporização ~7 seg.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.