**Kit de renovação misturadora termostática**

Para misturadora termostática PREMIX CONFORT

Para água misturada de 32 a 42°C

Referência: **753730**

Info Prescrição

Kit de renovação para misturadora termostática PREMIX CONFORT, após junho 2008.

Mecanismo com célula termostática.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Para PREMIX CONFORT 3/4" ou 1".