**Ligações flexíveis PEX F3/8"**

M11x1 L.376 mm

2 unidades

Referência: **FLEX79508**

Info Prescrição

Ligações flexíveis F3/8" M11x1 L.376 mm para alimentação de torneiras sanitárias de Cozinhas Profissionais.

Resistentes aos choques de cloro e térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendada).

Pressão máxima 10 bar.

Fornecido em 2 unidades.