**Cabide Be-Line® preto mate**

Preto mate

Referência: **511943BK**

Info Prescrição

Cabide Be-Line®.

Cabide mural com fixações invisíveis.

Acabamento em alumínio epoxy preto mate para um bom contraste visual com paredes de cor clara.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Cabide design com garantia de 30 anos.