**Doseador de sabão mural**

Doseador de sabão líquido para galeria técnica

Inox 304 polido

Referência: **729170**

Info Prescrição

Doseador de sabão mural.

Modelo para instalação em galeria técnica para atravessar a parede até 190 mm.

Doseador de sabão líquido.

Corpo e botão de pressão em inox 304 polido.

Sistema antigota (estanque à água).

Para reservatório separado (fornecido sem reservatório), com um tubo flexível de 1,20 m.

Doseador de sabão mural com garantia de 30 anos.