**Válvula higiénica sem nível de água**

Válvula sem nível de água com membrana

Válvula branca

Referência: **621W**

Info Prescrição

Sifão sem água M1"1/4.

Válvula com membrana que evita a formação de odores.

Sem nível de água: cúpula e copo com membrana que pode ser retirada pela parte superior.

Membrana lavável e substituível.

Cúpula, copo e corpo em polipropileno branco. Membrana de silicone.

Débito de evacuação em conformidade com a norma NF EN 274: 36 L/min.

A válvula pode ser cortada à medida.

Não é adequada para lavatórios com furo ladrão.

Garantia 30 anos.