**Flexível de cozinha**

Para combinado de pré-lavagem 5526

Referência: **435526**

Info Prescrição

Flexível preto armado de qualidade alimentar L.0,55 m.

Porca rotativa antitorção.

Flexível resistente a temperaturas até 70°C e a pressão até 5 bar.

Peça de substituição para renovação do conjunto de pré-lavagem 5526.