**Quebra-jatos anticalcário**

Para a gama 262x

M24/100

Referência: **927024**

Info Prescrição

Quebra-jatos anticalcário.

Débito regulado a 4 l/min a 3 bar.

Quebra-jatos sem grelha, limita o desenvolvimento bacteriano: sem retenção de água nem depósito de impurezas.

M24/100.

Fornecido à unidade.

Garantia 30 anos.