**Barra de apoio reta Basic satinado, 900 mm Ø 32**

Inox 304 polido satinado

Ø 32

Referência: **350509S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta Basic para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 900 mm.

Barra de apoio em inox 304 polido satinado.

Fixações invisíveis por placa em inox com 3 furos.

Barra de apoio WC com garantia de 30 anos.

Marcação CE.