**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC WC bicomnando

Cartucho e eletroválvula

Referência: **461032Y**

Info Prescrição

Módulo eletrónico: cartucho e eletroválvula.

Comando duplo.

Ligação: 1" 1/4 Dimensões: Ø 4

Para TEMPOMATIC WC bicomando.