101P

**Cabide Inox brilhante**

Referência: 101P

Informação para prescrição

Cabide em Inox 304 polido brilhante.

Espessura Inox : 2 mm.