DELABIE_C100M35120180

**Lavatório parede MINI BAILA**

Referência: 120180

Informação para prescrição

Lavatório de fixação à parede. Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Um verdadeiro elemento de decoração.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável: 1 mm.

Acabamento anti-cortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.