1583

**Flexível reforçado PVC branco**

Referência: 1583

Informação para prescrição

Flexível reforçado FF1/2"em PVC branco opaco L.1,00 m.

Evita o desenvolvimento de germes ou de algas devido à luz.

Porcas rotativas FF1/2", impedem qualquer torção do flexível.

Estanquidade assegurada pelas juntas pré-montadas.