DELABIE_C100M352510L

**Misturadora mecânica de banca ou pia**

Referência: 2510L

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de banca ou pia com bica orientável H.155 L.230 com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por alavanca Higiene L.200.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Conforme as exigências da norma NF Médical..

Garantia 10 anos