DELABIE_C100M352539

**Misturadora mecânica de duche**

Referência: 2539

Informação para prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min.

Comando por manípulo aberto.

Saída baixa M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Corpo em latão cromado.

Misturadora fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.