DELABIE_C100M353565

**Porta-rolos WC**

Referência: 3565

Informação para prescrição

Porta-rolos WC.

Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.

Eixo integral antirroubo em policarbonato : inquebrável.

Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Fixações invisíveis.

Dimensions : 119 x 140 x 80.