4042P

**Cabide duplo Inox brilhante**

Referência: 4042P

Informação para prescrição

Cabide duplo em Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Fixações invisíveis.

Tubo Ø 20, espessura 1 mm.

Dimensões : 55 x 95 x Ø 62 mm.