4042S

**Cabide duplo Inox satinado**

Referência: 4042S

Informação para prescrição

Cabide duplo em Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fixações invisíveis.

Tubo Ø 20, espessura 1 mm.

Dimensões : 55 x 95 x Ø 62 mm.