DELABIE_C100M354051N

**Porta piaçaba WC de parede com cabo longo**

Referência: 4051N

Informação para prescrição

Porta piaçaba WC em poliamida alta resistência (Nylon).

Cabo longo ergonómico : facilmente utilizável por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza : copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório : evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.

Altura 515 mm.

Fixação parede com bloqueio antirroubo.

Garantia 10 anos.