4070P

**Porta-rolos WC com rolo de reserva**

Referência: 4070P

Informação para prescrição

Porta-rolos WC com rolo de reserva em Inox polido brilhante UltraPolish.

Tubo Ø 25, 1,2 mm. Fixações invisíveis.