DELABIE_C100M354070S

**Porta-rolos de casa de banho com rolo de reserva**

Referência: 4070S

Informação para prescrição

Porta-rolos de casa de banho com rolo de reserva em Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.

Fixações ocultas.