DELABIE_C100M35510051S

**Porta piaçaba WC mural com tampa e cabo longo**

Referência: 510051S

Informação para prescrição

Porta piaçaba WC mural com tampa e cabo longo.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Modelo parede com bloqueio antirroubo.

Modelo robusto.

Cabo longo ergonómico : facilmente utilizável por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza : copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório : evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.

Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico.

Espessura Inox : corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 580 mm.