510583

**Doseador de sabão líquido mural, 0,5 litro**

Referência: 510583

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido mural com abertura suave.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

 Monobloco em Inox 304 bacteriostático.

Corpo monobloco articulado para fácil manutenção e melhor limpeza.

Botão de pressão com abertura suave.

Antibloqueio : uma só dose por pressão, mesmo em caso de pressão contínua.

Bomba doseadora sem desperdício, anti-gota (à prova de água).

 Reservatório com uma abertura grande: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.

Reservatório não permite a estagnação do sabão.

Janela de controlo de nível.

Acabamento Inox 304 polido brilhante.

Espessura Inox : 1 mm.

Capacidade : 0,5 litro.

Dimensões : 90 x 105 x 185 mm.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.