DELABIE_C100M35510621

**Secador de mãos ultrarrápido SPEEDJET, com filtros e reservatório**

Referência: 510621

Informação para prescrição

Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET bidirecional cinza metal.

Ultrarrápido : secagem em 10 a 18 segundos.

Depósito de água amovível previne os pingos de água na parede ou no chão : fácil manutenção e limpeza.

Botão ON/OFF : manutenção fácil.

Filtro de ar antibacteriano e filtro de carbono ativo.

Acionamento automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente : pára automaticamente quando as mãos são retiradas ou após 18 segundos de secagem.

Écran LCD com instruções de utilização e modo de espera automático.

Dimensões : 250 x 292 x 650 mm.

Peso : 11,4 kg.

Tipo de motor : escovas sem desgaste.

Economia de energia : potência 850 W. Sem aquecimento.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Caudal : 42 l/seg. Velocidade do ar : 310 km/h.

Nível sonoro : 75-80 dBA.

Classe I, IP22.

CE.