510629N

**Apoio de costas conforto para WC**

Referência: 510629N

Informação para prescrição

Apoio de costas conforto para WC, para PMR.

Estrutura em poliamida alta resistência (Nylon) branco.

Apoio suave em poliuretano.

Tubo Ø 32.

Fixações invisíveis por placa com 6 furos, Ø 73.

Dimensões : 150 x 575 x 173 mm.

Marcação CE.