DELABIE_C100M35517000

**Sifão**

Referência: 517000

Informação para prescrição

Sifão para urinol ou lavatório com saída horizontal.

Entrada F1"1/4.

Saída horizontal Ø 32 com porca.

Nível de água 50 mm.

Latão cromado.