578MUR

**Reforço parede**

Referência: 578MUR

Informação para prescrição

Kit de fixações superiores para estrutura de suporte TEMPOFIX 3 WC :

2 fixações murais em metal cromado, para reforço da parte superior da estrutura de suporte.

A colocar em caso de pavimento não portador.