DELABIE_C100M35580000

**Válvula para urinol**

Referência: 580000

Informação para prescrição

Válvula para urinol.

Grelha Inox Ø 63 para cobrir furo de Ø 54 máx.

Saída M1"1/4.

Parafuso central.