DELABIE_C100M35729150

**Doseador de sabão líquido**

Referência: 729150

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido mural para atravessar a parede até 180 mm.

Corpo e botão de pressão em latão cromado.

Sistema anti-gota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Para reservatório separado (fornecido sem reservatório), com um tubo flexível de 1,20 m.