748065

**Lava-bacias completo**

Referência: 748065

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de fecho automático temporizado (15 segundos).

Desconetor integrado.

Flexível armado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

Chuveiro de mão HYGIÉNA com gatilho standard com cano desmontável e inclinado a 30°.

Suporte mural branco com parafusos.

Garantia 10 anos