DELABIE_C100M35769500

**Tubo de descarga**

Referência: 769500

Informação para prescrição

Tubo de descarga TC / a encastrar para sanita.

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 e TEMPOCHASSE.

Tubo PVC e PEHD.

Para encastrar ou para atravessar a parede ≤ 60 mm.

Ø 26/32 com emboque de junção.

H.703-783, L.670.